Celem zgłoszenia jest pomiar wilgotności pojedynczych nasion rzepaku. Urządzenie do pomiaru wilgotności pojedynczych nasion, zwłaszcza rzepaku posiadające linię transmisyjną z systemem blokad, charakteryzuje się tym, że składa się ze źródła sygnału mikrofalowego (1), który połączony jest poprzez układ do pomiaru zespolonego współczynnika odbicia (2) do złącza SMA (3) czujnika w postaci linii transmisyjnej (4) umiejscowionej na płycie PCB. Na linii transmisyjnej (4) ułożone są szeregowo blokady (6) i zakończona jest ona obciążeniem (7). Odległość pomiędzy falowodami linii transmisyjnej (4) wynosi od 0,5 do 0,75 średnicy nasion (5). Tudzież płytka pochylona jest względem podłoża o kąt od 15° do 80° zapewniający swobodne stoczenie się nasiona (5) do kolejnych blokad (6). Długość linii transmisyjnej (4) jest większa lub równa długości fali na częstotliwości, dla której przeprowadzany jest pomiar. Korzystnie odległość między skrajnymi blokadami zapewnia obrót nasiona (5) o 360°. Sposób pomiaru wilgotności pojedynczych nasion, zwłaszcza rzepaku (5), polega na tym, że nasiono (5) umieszcza się w czujniku zbudowanym z mikrofalowej linii transmisyjnej (4) w pierwszym położeniu oraz dokonuje się pomiaru współczynnika odbicia a następnie obraca się nasiono (5) o zadany kąt i powtarza się pomiar powtarzając sekwencję zadaną ilość. Zmierzone współczynniki odbicia zapisuje się na płaszczyźnie liczb zespolonych oraz wyznaczana jest największa odległość A między dwoma dowolnymi zmierzonymi współczynnikami odbicia. Tudzież odległość A jest skorelowana za pomocą funkcji matematycznej z wilgotnością nasion rzepaku (5).
(3 zastrzeżenia)
44224201