Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm przesuwania uchwytu wiszącej tablicy reklamowej zamocowany na belce (1) zamocowanej pomiędzy podporami, przy czym w mechanizmie do belki (1), zamocowany jest uchwyt (2), korzystnie w postaci pręta skierowany ku dołowi, do którego zamocowana jest tablica reklamowa (3). Charakteryzuje się on tym, że belka (1) zamocowana jest przesuwnie wzdłuż jej osi pomiędzy podporami, zaś do podpory zamocowany jest silnik elektryczny (4) z wałem ułożonym prostopadle do osi belki (1). Do wału silnika elektrycznego (4) zamocowane jest koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem (6.1), ułożonym niewspółosiowo do osi koła. Belka (1) posiada trzpień ułożony prostopadle do jej osi tudzież pomiędzy trzpieniem (6.1) zamocowanym do koła (5) i trzpieniem belki (1) znajduje się element łączący, korzystnie w postaci pasa. Pomiędzy belką (1) a podporą znajduje się sprężyna (8) o osi ułożonej równolegle do osi belki (1). Korzystnie silnik elektryczny (4) jest silnikiem krokowym połączonym z modułem sterującym. Silnik elektryczny (4) podłączony jest do modułu sterującego, który podłączony jest do czujnika ruchu.
(3 zastrzeżenia)
44458601