Przedmiotem zgłoszeia jest układ sortowania i dozowania sferycznych elementów paliwowych do reaktora jądrowego składający się z odprowadzenia sferycznych elementów paliwowych z rdzenia reaktora (1), komory sortowania (2), spektrometrów promieniowania gamma (3a, 3b, 3c), rozdzielacza sprężonego powietrza (4), zbiornika (5) wypalonych sferycznych elementów paliwowych i zbiornika (6) częściowo wypalonych sferycznych elementów paliwowych, przechowalnika (7) wypalonych sferycznych elementów paliwowych, zakładu (8) przerobu wypalonych sferycznych elementów paliwowych, składowiska (9) wypalonych sferycznych elementów paliwowych, dozowników (10a, 10b) sferycznych elementów paliwowych, zakładu (11) wytwarzania sferycznych elementów paliwowych oraz sterownika (12). Charakteryzuje się ono tym, że odprowadzenie sferycznych elementów paliwowych z rdzenia reaktora (1) połączone jest z komorą sortowania (2), podłączoną z dwóch przeciwległych stron do rozdzielacza sprężonego powietrza (4). W dolnej podstawie komory sortowania (2) po obydwu jej stronach znajdują się otwory (2a, 2b) odprowadzania sferycznych elementów paliwowych połączone odpowiednio ze zbiornikiem (5) wypalonych sferycznych elementów paliwowych i zbiornikiem (6) częściowo wypalonych sferycznych elementów paliwowych. Komora sortowania (2) zaopatrzona jest w spektrometr promieniowania gamma (3a). Zbiornik (5) wypalonych sferycznych elementów paliwowych połączony jest kolejno z przechowalnikiem (7) wypalonych sferycznych elementów paliwowych, zakładem (8) przerobu wypalonych sferycznych elementów paliwowych i składowiskiem (9) wypalonych sferycznych elementów paliwowych. Zbiornik (6) częściowo wypalonych sferycznych elementów paliwowych połączony jest z dozownikiem (10a) częściowo wypalonych sferycznych elementów paliwowych podłączonym do rdzenia reaktora (1). Do rdzenia reaktora (1) podłączony jest dozownik (10b) nie wypalonych sferycznych elementów paliwowych połączony z zakładem (11) wytwarzania sferycznych elementów paliwowych. Spektrometr promieniowania gamma (3a) skomunikowany jest ze sterownikiem (12) skomunikowanym z dozownikami (10a, 10b) sferycznych elementów paliwowych oraz z rozdzielaczem sprężonego powietrza (4).
(5 zastrzeżeń)
44111901