Przedmiotem wynalazku jest stojak reklamowy, który składa się z okrągłej podstawy (1), do której górnej powierzchni w centralnej części zamocowany jest za pomocą śruby (2) zamknięty od strony podstawy (1) słup (3) w kształcie ceownika. Do słupa (3) na 1/3 wysokości od podstawy (1) zamocowana jest pozioma, prostopadłościenna poprzeczka (4) z centralnym otworem z podebraniem walcowym. Do górnej powierzchni podstawy (1) po obu stronach słupa (3) przyklejone są lampy (5). W słup (3) na 2/3 wysokości wsunięta jest śruba pociągowa (6), która jednym końcem osadzona jest w centralnym otworze z podebraniem walcowym w poprzeczce (4) i połączona jest z silnikiem (7). Silnik (7) zamocowany jest pod poprzeczką (4) do wewnętrznej powierzchni słupa (3) za pomocą dwóch śrub (8). Pod silnikiem (7) do wewnętrznej powierzchni słupa (3) zamocowane są jeden pod drugim za pomocą dwóch śrub (8) moduł sterujący (9) i akumulator (10). Na śrubę pociągową (6) nałożony jest wózek śrubowy (11), a drugi koniec śruby pociągowej (6) osadzony jest w centralnym podebraniu walcowym w prostopadłościennym elemencie zabezpieczającym (12), który zamocowany jest do górnej powierzchni słupa (3) za pomocą czterech śrub (13). Do górnej powierzchni elementu zabezpieczającego (12) przyklejony jest czujnik wykrywania twarzy (14).
(1 zastrzeżenie)
44708401