Przedmiotem zgłoszenia jest sterowany zestaw do peelingu skóry twarzy zawierający nagłowie, napędzany wózek i dyszę czynnika peelingującego. Charakteryzuje się on tym, że w górnej i dolnej części nagłowia (1) znajdują się zawiasy (2.1, 2.2), z którymi połączona jest prowadnica (3) ułożona wzdłuż twarzy użytkownika, na której znajduje się napędzany wózek (4). Do wózka (4) od strony twarzy użytkownika zamocowana jest dysza czynnika peelingującego, która połączona jest ze źródłem czynnika peelingującego. Prowadnica (3) połączona jest z siłownikiem (6). Wózek (4), dysza i siłownik (6) połączone są elektrycznie z modułem sterującym.
(4 zastrzeżenia)
43811801