Przedmiotem zgłoszenia jest układ do pomiaru temperatury chłodzenia i zabezpieczenia systemu oczyszczania ścieków z samoobsługowej myjni samochodowej, w której przewód wlotowy (1) podłączony jest poprzez układ hydrauliczny myjni (2) do systemu oczyszczania (3). Przewód wlotowy (1) podłączony jest do wlotu (4.1) sterowanego zaworu trójdrożnego (4), którego pierwszy wylot (4.2) połączony jest trójnikiem (5) i układu hydraulicznego myjni (2). Pomiędzy układem hydraulicznym myjni (2) a systemem oczyszczania (3) zamocowany jest czujnik temperatury (6). Czujnik temperatury (6) podłączony jest pierwszym przewodem sygnałowym (6.1) z elektroniczną jednostką sterującą (7) podłączoną drugim przewodem sygnałowym (6.2) do sterowanego zaworu trójdrożnego (4). Drugi wylot (4.3) sterowanego zaworu trójdrożnego (4) połączony jest z pierwszym wlotem (8.1) wymiennika ciepła (8), którego pierwszy wylot (8.2) połączony jest z trójnikiem (5). Drugi wlot (8.3) i drugi wylot (8.4) wymiennika ciepła (8) podłączone są do wylotu i wlotu układu podgrzewania wody w myjni (9).
(1 zastrzeżenie)
44596401