Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do regulowanego dostarczania paliwa stałego do paleniska pieca albo kotła posiadające ramę i płytę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z płyty (1.1, 1.2) zamocowanej uchylnie bokiem (1.1.1, 1.2.1) do bocznej ściany ramy (2). Do tego boku (1.1.1, 1.2.1) płyty (1.1, 1.2) zamocowany jest mechanizm regulacji kąta uchylenia płyty (1.1, 1.2). Boczna ściana ramy (2) od strony zamocowanego boku (1.1.1, 1.2.1) płyty (1.1, 1.2) jest zabudowana, a w zabudowie nad zamocowanym bokiem (1.1.1, 1.2.1) płyty (1.1, 1.2) znajduje się otwór dostarczania paliwa. W ramie (2) równolegle do otworu dostarczania paliwa osadzony jest wał (3, 4) z zamocowanymi do niego łopatami (5, 6) podającymi. Wał (3, 4) połączony jest z mechanizmem jego obrotu.
(3 zastrzeżenia)
44615401