Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do aktywnego sterowania opływem, zwłaszcza pojazdów. W urządzeniu tym na pojeździe (1) zamocowana jest zabudowa (2), do której tylnych drzwi zamocowany jest zasobnik ciśnieniowy główny (3) z otworami wylotowymi w tylnej ścianie i zamocowanymi przy nich kierownicami powietrza oraz znajdującymi się na zewnętrznej tylnej powierzchni zasobnika głównego (3) pomiędzy kierownicami powierzchniami spiętrzającymi (6). Do zabudowy (2) zamocowany jest zasobnik ciśnieniowy pośredni (7) połączony z zasobnikiem ciśnieniowym głównym (3). Do ściany zasobnika ciśnieniowego pośredniego (7) zamocowane są sprężarki (8), które połączone są ze sterownikiem (9), połączonym ze źródłem zasilania (10) oraz czujnikiem prędkości (11) pojazdu (1). Urządzenie charakteryzuje się tym, że wewnątrz zasobnika ciśnieniowego głównego (3) znajduje się rama składająca się z paneli bocznych (12), pomiędzy którymi od strony powierzchni tylnej zabudowy (2) zamocowane są kierownice powietrza -znajdujące się na zewnątrz zasobnika ciśnieniowego głównego (3) tudzież pomiędzy ramą a zasobnikiem ciśnieniowym (3) zamocowane są pierwsze siłowniki (13). Dodatkowo zasobnik ciśnieniowy główny (3) połączony jest z zasobnikiem ciśnieniowym pośrednim (7) za pomocą eżektora (14), na którego ścianie znajdują się klapy (15) połączone ze ścianami eżektora (14) za pomocą zawiasów i drugich siłowników, przy czym siłowniki podłączone są do sterownika (9).
(2 zastrzeżenia)
44291301