Celem zgłoszenia jest uzyskanie połączenia zatrzaskowego dla konstrukcji cienkościennych, polegającego na wykorzystaniu odpowiednio ukształtowanych i wzajemnie dopasowanych elementów łączonych. Połączenie zatrzaskowe charakteryzuje się tym, że składa się z elementu (1) posiadającej w swojej środkowej części pierwszy występ (1a) w kształcie płyty. Symetrycznie po każdej stronie pierwszego występu (1a) znajduje się drugi występ (1b) w kształcie płyty, który w górnej części od strony listwy (1) zawiera pierwszy rowek (1c). W dolnej części drugiego występu (1b) znajduje się faza (1d). Druga część połączenia zatrzaskowego składa się z płyty (2), która w środkowej części na pierwszej głównej ścianie posiada pierwsze zagłębienie (2a). Na drugiej głównej ścianie symetrycznie po każdej stronie pierwszego zagłębienia (2a) znajduje się drugie zagłębienie (2b) posiadające drugi rowek (2c) i fazę (2d). Korzystnie kształt przekroju poprzecznego drugiego występu (1b) jest identyczny jak kształt przekroju poprzecznego drugiego zagłębienia (2b). Wskazane jest gdy elementy połączenia są wykonane z materiału o zakresie współczynnika sprężystości E od 60 do 220 GPa.
(3 zastrzeżenia)
43209601