Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do statycznego, jednoosiowego rozciągania próbek, które zawiera obudowę (1), która składa się z podstawy dolnej, zamocowanych do niej prostopadle dwóch ścian bocznych, ściany tylnej, zamocowanej pomiędzy ścianami bocznymi oraz zamocowanej do ścian bocznych i ściany tylnej płyty górnej z przelotowym otworem (A) w części centralnej ułożonej równolegle do płyty dolnej. Na płycie górnej z otworem (A) w części centralnej, osadzona jest w osi otworu (A) stopniowana tuleja mocująca (2) z zamocowanym w niej łożyskiem oporowym w którym osadzona jest górna część zespołu szczęk górnych znajdujących się w otworze (A) w płycie górnej, w których mocuje się pierwszy koniec badanej próbki (10). W płycie górnej znajdują się dwa przelotowe otwory (B) rozmieszczone symetrycznie względem osi otworu (A), w osi każdego z dwóch otworów (B) zamocowana jest tuleja prowadząca (5) skierowana ku górze oraz w każdym z dwóch otworów (B) znajduje się pręt, którego górny koniec zamocowany jest do górnej płyty ruchomej (7), znajdującej się ponad płytą górną. Dolny koniec każdego z prętów zamocowany jest do dolnej płyty ruchomej (8) znajdującej się wewnątrz obudowy (1). Do dolnej płyty ruchomej (8) od strony podstawy dolnej zamocowany jest zespół szczęk dolnych. W dolnej płycie ruchomej (8) znajduje się przelotowy otwór (C) umożliwiający zamocowanie drugiego końca badanej próbki w zespole szczęk dolnych.
(3 zastrzeżenia)
43748901