Przedmiotem zgłoszenia jest osłona skrzyni (1) do ładowania materiałów, zwłaszcza materiałów sypkich wysoko pylących, posiadająca zwijane rolki z arkuszem materiału osłonowego mocowane do burty skrzyni (1). Osłona charakteryzuje się tym, że do każdej burty skrzyni (1) zamocowana jest rolka (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) z arkuszem materiału osłonowego (3.3, 3.4), który przy części mocowania do rolki posiada szerokość zbliżoną do szerokości rolki (2.1, 2.2, 2.3, 2.4). Arkusz materiału osłonowego (3.3, 3.4) zmniejsza swoją szerokość w kierunku jego końca niezamocowanego do rolki. Na bocznych krawędziach arkusza materiału osłonowego (3.3, 3.4) znajdują się pasy z materiału elastycznego (4.3, 4.4), do których bocznych krawędzi zamocowane są zaczepy, korzystnie zamki (5.3, 5.4) tudzież na końcu niezamocowanym do rolki (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) znajdują się elementy mocujące. Korzystnie elementami mocującymi do podajnika materiału są haki (6.3, 6.4). Do burt skrzyni od ich wewnętrznej strony zamocowane są zaczepy współpracujące z elementami mocującymi. Rolka (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) posiada mechanizm samoczynnego zwijania lub mechanizm ręcznego zwijania.
(5 zastrzeżeń)
44579201