Urządzenie do wentylacji i odzysku ciepła zamontowane w kanale wentylacyjnym znajdującym się pomiędzy pomieszczeniem w budynku a przestrzenią otwartą składa się z rury, wentylatorów, dyszy, przy czym w kanale wentylacyjnym (1) znajduję się rura (2) o wysokiej przewodności cieplnej, której pierwszy koniec znajduję się w pomieszczeniu poza wylotem kanału wentylacyjnego (1) i do którego zamocowana jest dysza (3) nawiewna zespolona z kratką (4) ścienną pomieszczenia, zaś do rury (2) na jej drugim końcu zainstalowany jest wentylator (5) nawiewny zamocowany w zespolonej czerpni-wyrzutni (6) zewnętrznej, natomiast na końcu kanału (1) od strony przestrzeni otwartej znajduje się wentylator (7) wywiewny zamocowany w zespolonej czerpni-wyrzutni (6) zewnętrznej. Na zewnętrznej powierzchni rury (2) znajdują się lamele (8), korzystnie zwinięta spiralnie.
(2 zastrzeżenia)
44219801