Celem zgłoszenia jest uzyskanie połączenia zatrzaskowego dla konstrukcji cienkościennych, polegającego na wykorzystaniu odpowiednio ukształtowanych i wzajemnie dopasowanych elementów łączonych. Połączenie zatrzaskowe tulejowe charakteryzuje się tym, że składa się z pierwszej części (1) w postaci płyty, do której dolnej powierzchni zamocowane są stopniowane występy (1a) o przekroju w kształcie wycinka koła o pierwszym promieniu R1 rozmieszczone stycznie do obwodu okręgu o średnicy d. W dolnej części każdy stopniowany występ (1a) ma wysokość h1 i posiada przekrój w kształcie wycinka koła o drugim promieniu R2 większym od pierwszego promienia R1. Połączenie zatrzaskowe składa się również z drugiej części (2) w postaci płyty, do której górnej powierzchni zamocowana jest tuleja (2a), która zawiera otwór (2b) o trzecim promieniu R3 mniejszym od drugiego promienia R2 i nieznacznie większym od pierwszego promienia R1 występu (1a), w dolnej części tulei (2a) znajduje się symetrycznie po każdej jej stronie przelotowy rowek (2c) o wysokości h2. Na obwodzie okręgu znajduje się od trzech do sześciu stopniowanych występów (1a). Elementy połączenia są wykonane z materiału o zakresie współczynnika sprężystości E od 60 do 220 GPa.
(3 zastrzeżenia)
43209701