Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm synchronicznego obrotu tablic reklamowych oraz ich podnoszenia i opuszczania, zamocowany na słupie (1.1), do którego zamocowany jest silnik elektryczny (2). Charakteryzuje się on tym, że na wale silnika elektrycznego (2), ułożonego równolegle do słupa (1.1) zamocowane jest pierwsze koło zębate (3) zazębione z wewnętrznym kołem zębatym (4), w osi którego znajduje się słup (1.1). Wewnętrzne koło zębate (4) połączone jest swoją górną podstawą z dolną podstawą pierwszej tulei (5) ułożyskowanej na słupie (1.1), której górna podstawa połączona jest z dolną podstawą pierwszego stożkowego koła zębatego (6), w osi którego znajduje się słup (1.1). Z pierwszym stożkowym kołem zębatym (6) zazębione jest drugie stożkowe koło zębate (7.1, 7.3) o osi obrotu ułożonej prostopadle do osi obrotu pierwszego stożkowego koła zębatego (6). Do zewnętrznej podstawy stożkowego koła zębatego (7.1, 7.3), w jego osi, zamocowany jest pręt (8.1, 8.4), na którego końcu zamocowana jest tablica reklamowa (9.1, 9.4). Drugie stożkowe koło zębate (7.1, 7.3) zazębione jest od góry z trzecim stożkowym kołem zębatym (10), nad którego górną podstawą znajduje się druga tuleja (11), w osi której znajduje się słup (1.1), do którego zamocowana jest nieobrotowo i nieprzesuwnie. Każde drugie stożkowe koło zębate (7.1,7.3) ułożyskowane jest obrotowo na osobnym wale (12.1, 12.4), którego koniec osadzony jest w trzeciej tulei (13), osadzonej nieobrotowo i nieprzesuwnie na słupie (1.1). Słup (1.1) zamocowany jest współosiowo i przesuwnie w dolnym słupie (1.2), do którego zamocowany jest drugi silnik elektryczny (14) o osi wału ułożonej prostopadle do osi dolnego słupa (1.2) i przechodzącego przez otwór znajdujący się w nim. Na wale drugiego silnika elektrycznego (14), wewnątrz dolnego słupa (1.2) zamocowana jest krzywka, której powierzchnia krzywkowa styka się z podstawą słupa (1.1). Dodatkowo silnik elektryczny (2) lub dugi silnik elektryczny (14) są silnikami krokowymi połączonymi z modułem sterującym oraz silnik elektryczny (2) lub dugi silnik elektryczny (14) podłączone są do modułu sterującego, który podłączony jest do czujnika ruchu.
(5 zastrzeżeń)
44647901