Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych. Dodatek zeolitów modyfikowanych wodą w ilości 0,2 - 0,6% pozwala na obniżenie temperatur technologicznych o 30°C, co wpływa na zmniejszenie zużycia energii, niższe koszty produkcji oraz zmniejszenie emisji związków niebezpiecznych oraz zachowanie własności fizykomechanicznych jak dla tradycyjnych mieszanek mineralno - asfaltowych.
(4 zastrzeżenia)