Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenie klejowe zakładkowe charakteryzuje się tym, że składa się z prostopadłościennej podstawy (1) o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu równoramiennego, na której znajduje się korpus (2) w kształcie prostopadłościanu, na którego 1/3 długości znajduje się dwustopniowe, symetryczne prostokątne wybranie. Z jednej strony wybrania w korpusie (2) znajduje się centralne prostokątne wycięcie. Z drugiej strony wybrania w korpusie (2) pomiędzy wybraniem, a krawędzią korpusu (2) znajduje się w środkowej części nagwintowany otwór nieprzelotowy, w którym zamocowany jest za pomocą gwintu pręt ustalający (3a). W prostokątne wycięcie w korpusie (2) wpasowany jest prostopadłościenny blok ustalający (4) z wzdłużnym, nagwintowanym otworem przelotowym. W środkowej części górnej powierzchni bloku ustalającego (4) znajduje się nieprzelotowy, nagwintowany otwór, w którym zamocowany jest za pomocą gwintu pręt ustalający (3b). Do korpusu (2) w prostokątnym wycięciu zamocowany jest za pomocą śrub (5) blok łożyskujący (6). Natomiast do korpusu (2) od strony prostokątnego wycięcia zamocowany jest za pomocą śrub (7a) prostopadłościenny element blokujący (8) z centralnym, nagwintowanym otworem przelotowym. W otworze przelotowym elementu blokującego (8) i w otworze przelotowym bloku ustalającego (4) zamocowana jest śruba pociągowa (9), której jeden koniec podtrzymywany jest przez blok łożyskujący (6). Na drugim końcu śruby pociągowej (9) zamocowane jest pokrętło (10a).
(1 zastrzeżenie)
44277501