Urządzenie pozycjonujące materiał wsadowy w postaci walca, przeznaczone do zrobotyzowanego, jak również manualnie realizowanego procesu kucia matrycowego na gorąco, utworzone z zamocowanej w konstrukcji ramowej rynny spadowej, charakteryzuje się tym, że rynna spadowa zbudowana jest z rynny górnej (2), którą tworzą podstawa oraz osadzone na podstawie o regulowanym rozstawie ścianki boczne, które na rzeczonej podstawie mocowane są dźwigniami nastawnymi (4) i których górne końce rozwarte są w kierunku na zewnątrz oraz rynna dolna (3), którą tworzą podstawa oraz osadzone na podstawie o regulowanym rozstawie ścianki boczne, które zestawione są z poruszanym kołem ręcznym układem (5) precyzyjnej regulacji rozstawu ścianek bocznych i które wyposażone są w dźwignie nastawne (6) blokujące ich pozycje ustawione przez rzeczony układ (5) precyzyjnej regulacji, przy czym rynna dolna (3) od dołu zestawiona jest doczołowo zderzakiem (7), który zamocowany jest uchylnie w kierunku do dołu i który zestawiony jest z poruszającym go siłownikiem pneumatycznym (8) i przy czym rynna dolna (3), rynna górna (2) oraz zderzak (7) wykonane są ze stali narzędziowej do pracy na gorąco lub ze stopu na bazie stopów niklu i chromu z dodatkiem aluminium i od strony roboczej pokryte są powłoką ślizgową.
(6 zastrzeżeń)
44963201