Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do wyświetlania instrukcji stanowiskowej, które charakteryzuje się tym, że składa się z prostopadłościennej podstawy (1), do której dolnej powierzchni w czterech rogach zamocowane są cztery jednakowe nogi (2). Natomiast do jednej z dłuższych bocznych powierzchni prostopadłościennej podstawy (1) zamocowane są za pomocą dwóch śrub dwa jednakowe pedały sterujące (4). Do górnej powierzchni prostopadłościennej podstawy (1) w centralnej części zamocowany jest za pomocą dwóch śrub profil aluminiowy (6) o przekroju prostokątnym z dwunastoma montażowymi rowkami zewnętrznymi. Do górnej powierzchni profilu aluminiowego (6) przyklejone są czujnik ruchu (7) oraz czujnik wykrywania twarzy (8). Natomiast w cztery montażowe rowki zewnętrzne profilu aluminiowego (6) od strony pedałów sterujących (4) wsunięty jest na 2/3 wysokości profilu aluminiowego (6) zespół prowadnicy liniowej (9). Zespół prowadnicy liniowej (9) składa się z korpusu prowadnicy liniowej (9a), na którym zamocowany jest suwliwie wózek prowadnicy liniowej (9b), do którego dolnej części zamocowany jest silnik prowadnicy liniowej. Do dolnej powierzchni korpusu prowadnicy liniowej (9a) i do profilu aluminiowego (6) zamocowany jest za pomocą śrub kątownik (11). Natomiast do wózka prowadnicy liniowej (9b) zamocowana jest za pomocą dziesięciu śrub prostokątna płyta, do której za pomocą czterech śrub w centralnej części zamocowany jest ekran LCD. Do prostokątnej płyty przyklejona jest prostopadłościenna osłona ekranu z centralnym otworem, którego wielkość odpowiada wielkości ekranu LCD.
(1 zastrzeżenie)
44625301