Przedmiotem zgłoszenia jest wirnik turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, posiadający wał (1) z zamocowanymi do niego nieobrotowo ramą (2) i łopatami (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) rozmieszczonymi wokół osi obrotu wału (1) o stały kąt. Charakteryzuje się on tym, że wewnątrz ramy (2) zamocowany jest obrotowo wał wewnętrzny (4) o osi pokrywającej się z osią wału (1), na którym to wale wewnętrznym (4) zamocowane jest nieobrotowo podwójne koło stożkowe (5), które górną częścią roboczą sprzęgnięte jest z zestawem pierwszych kół stożkowych (6.1, 6.2, 6.3). Dwustronne podwójne koło stożkowe (5) dolną częścią roboczą sprzęgnięte jest z zestawem drugich kół stożkowych (6.4, 6.5, 6.6). Przełożenie każdego koła z zestawu pierwszych kół stożkowych (6.1, 6.2, 6.3) z górną częścią roboczą dwustronnego podwójne koła stożkowego (5) wynosi 2:1 oraz przełożenie każdego koła z zestawu drugich kół stożkowych (6.4, 6.5, 6.6) z dolną częścią roboczą dwustronnego podwójnego koła stożkowego (5) wynosi 2:1. Koła z zestawu pierwszych kół stożkowych (6.1 , 6.2, 6.3) i koła z zestawu drugich kół stożkowych (6.4, 6.5, 6.6) zamocowane są nieobrotowo na osiach łopat (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6), które osadzone są obrotowo w otworach znajdujących się w ścianach ramy (2). Kąt β pomiędzy osiami pierwszych łopat (3.1, 3.2, 3.3) a osią wału (1) jest stały oraz kąt (γ) pomiędzy osiami drugich łopat (3.4, 3.5, 3.6) a osią wału (1) jest również stały, do wału wewnętrznego (4) zamocowany jest urządzenie do ustawiania (7) położenia kątowego wału wewnętrznego (4) względem kierunku wiatru (8) tudzież urządzeniem jest korzystnie ster kierunkowy (7).
(1 zastrzeżenie)
44705101