Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm do równoległego mocowania płyt, zwłaszcza będących panelami fotowoltaicznymi na słupach ekranów akustycznych, posiadający silniki napędowe i siłowniki. Charakteryzuje się ono tym, że po pierwszej stronie słupów (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), prostopadle do nich i pomiędzy nimi zamocowany jest wał napędowy (2) połączony swoim końcem z pierwszym silnikiem napędowym (3). Do wału napędowego (2) podłączone są za pomocą przekładni kątowych (4.1, 4.2, 4.3) i przegubów (5.1, 5.2, 5.3) wychylnych, korzystnie homokinetycznych wały mocujące (6.1, 6.2, 6.3), które zamocowane są sztywno w środkowych częściach pierwszych ram (7.1, 7.2, 7.3) płyt. Do wałów mocujących (6.1, 6.2, 6.3) zamocowane są obrotowo pierwsze końce pierwszych siłowników (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), których drugie końce zamocowane są do słupów (1.1, 1.2, 1.3). Do górnych końców słupów (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) zamocowana jest platforma (9), na której osadzona jest kopuła (10) wykonana z materiału fotowoltaicznego. Po drugiej stronie słupów (1.1, 1.3) zamocowane są pierwsze końce siłowników (11.1), do których drugich końców zamocowana jest obrotowo za pomocą przegubów kulowych (12.1) i pierwszych zawiasów (13.1) druga rama (14), do której zamocowany jest za pomocą przegubu (15) z co najmniej dwoma stopniami swobody, korzystnie przegubu kulowego, pierwszy koniec pierwszej belki (16), której drugi koniec zamocowany jest za pomocą drugiego zawiasu (17) do pierwszego końca drugiej belki, której drugi koniec połączony jest z wałem drugiego silnika napędowego. Silniki napędowe (3) i siłowniki (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 11.1) podłączone są do modułu sterującego.
(3 zastrzeżenia)
44176701