Narzędzie do nagniatania profilu o przekroju kwadratowym charakteryzuje się tym, że składa się z klina (1) z centralnym przelotowym otworem wzdłużnym. Powierzchnia górna i powierzchnia dolna klina (1) są pochylone symetrycznie. Na powierzchni górnej klina (1) znajduje się matryca górna (2) z pochyloną powierzchnią dolną. W powierzchni górnej matrycy górnej (2) znajdują się dwa jednakowe wybrania sferyczne. Powierzchnia dolna klina (1) znajduje się na pochylonej powierzchni górnej matrycy dolnej (3), w której powierzchni dolnej znajdują się dwa jednakowe wybrania sferyczne. Natomiast w centralnym przelotowym otworze wzdłużnym klina (1) umieszczona jest śruba z gwintem metrycznym (4), która zamocowana jest w centralnym gwintowanym otworze znajdującym się w płytce (5). Powierzchnia boczna płytki (5) przylega do czołowych powierzchni matrycy górnej (2) i matrycy dolnej (3).
(1 zastrzeżenie)
44296501