Przedmiotem zgłoszenia jest głowica nagniatająco-szczotkująca z regulacją położenia szczotek, posiadająca korpus (1) o zarycie walca, na obwodzie którego w jego bocznej, walcowej ścianie znajdują się rozmieszczone promieniowo walcowe otwory o zmniejszonej średnicy na obwodzie korpusu (1), zaś w otworach, umieszczone są kulki nagniatające (2). Pomiędzy kulkami nagniatającymi (2), a dnem otworów znajdują się wkładki amortyzujące. Głowica charakteryzuje się tym, że do powierzchni czołowej korpusu (1) zamocowane są, korzystnie za pomocą śrub (4), płyty (5) w kształcie wycinka tulei, których promienie są ułożone równolegle do promieni korpusu (1), tudzież do zewnętrznych powierzchni walcowych płyt (5) zamocowane są włókna szczotkujące (6). Śruby (4) znajdują się w przelotowym otworze (5.1) w płycie (5) i wkręcone są w otwory znajdujące się w korpusie obudowy (1) ułożone na jej promieniach. Przelotowy otwór (5.1) w płycie (5) posiada szerokość (A) większą od średnicy śruby (4) i mniejszą od średnicy łba śruby (4) lub nakręconej na niej nakrętki oraz przelotowy otwór (5.1) w płycie (5) posiada większą od średnicy śruby (4), która to wysokość znajduje się na promieniu płyty (5). Z korpusem (1) od strony jego czołowej powierzchni i w jego osi obrotu, pomiędzy płytami (5) połączona jest za pomocą połączenia z gwintem samohamownym tuleja (7), która na swojej zewnętrznej powierzchni walcowej posiada zazębienie (7.1), zazębione z kołem zębatym (8) zamocowanymi obrotowo do czołowej powierzchni korpusu (1) tudzież koło zębate (8) zazębione jest z listwą zębatą (9), do której końca od strony powierzchni walcowej zamocowana jest płyta (5).
(1 zastrzeżenie)
44272201