Przedmiotem zgłoszenia jest piasta z mechanizmem zdejmowania wirnika nośnego, do której to piasty (1) zamocowane jest jarzmo łopaty z zamocowanymi do niego łopatami wirnika nośnego. W osi piasty (1) znajduje się stopniowany otwór (1.1) oraz w ścianie bocznej stopniowanego otworu (1.1) piasty (1) znajdują się dwa przelotowe otwory ułożone współosiowo i których oś przecina oś piasty (1) pod kątem prostym. W przelotowych otworach znajdują się sworznie blokujące (6.1, 6.2), tudzież pomiędzy sworzniami blokującymi (6.1, 6.2) znajduje się rozpierająca sprężyna (7). Wynalazek charakteryzuje się tym, że sworznie blokujące (6.1, 6.2) posiadają od strony osi piasty (1) trzpienie (6.1.1, 6.2.2), skierowane ku górnej powierzchni piasty (1), które stykają się powierzchnią od stron przelotowych otworów ze ścianką zewnętrzną rowka eliptycznego znajdującego się na dolnej powierzchni elementu krzywkowego (5), który umiejscowiony jest od strony górnej powierzchni piasty (1) pomiędzy pokrywą (4), a sworzniami blokującymi (6.1, 6.2).
(1 zastrzeżenie)
44698301