Urządzenie do plazmowej aktywacji pod ciśnieniem atmosferycznym materiałów płynnych, zwłaszcza do zastosowań medycznych, biologicznych i rolniczych, posiadające generator plazmy ze ślizgającym się łukiem, zawór elektromagnetyczny i blokadę elektromagnetyczną składa się z obudowy z otworem wylotowym gazu i z frontowymi drzwiczkami z zamocowaną blokadą elektromagnetyczną (4) zamykającymi otwór manipulacyjny (5), w obudowie znajduje się zamocowany stolik wykonujący ruch posuwisto-zwrotny (6), na którym umieszczony jest otwarty ruchomy zbiornik aktywowanego płynu (7), zaś w górnej części obudowy zamocowany jest w osłonie (8) generator plazmy ze ślizgającym się łukiem (9) wyposażony w elektrody (10), który jest połączony przewodem rurowym (11) z układem przygotowania gazu procesowego (12), na którym znajduje się zawór elektromagnetyczny (13) zaś elektrody (10) generatora plazmy ze ślizgającym się łukiem (9) połączone są przewodami (14) z układem zasilania prądem zmiennym o regulowanej częstotliwości i napięciu zasilającym (15) posiadającym włącznik połączony przewodami (14) z blokadą elektromagnetyczną (4) oraz z zaworem elektromagnetycznym (13).
(1 zastrzeżenie)
42402101