Układ pomiaru temperatury przewodu posiadający światłowodową siatkę Bragga, składa się z uchwytu mocującego (2) zamocowanego na przewodzie linii elektroenergetycznej (1), w którym zamocowany jest światłowód (3a) z siatką Bragga (3b), który podłączony jest z jednej strony do źródła światła (4). Do światłowodu (3a) z siatką Bragga (3b) z drugiej strony połączony jest interrogator (5), który połączony jest z fotodetektorem (6) i przetwornikiem analogowo-cyfrowym (7) połączonym z systemem komputerowym (8).
(2 zastrzeżenia)
42189401