Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do badań dynamicznych i odzysku energii z materiałów wysoko magnetycznych w warunkach wysokotemperaturowych podczas obciążeń mechanicznych na wzbudniku elektrodynamicznym. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z obudowy posiadającej podstawę (1.1), ściany boczne (1.2, 1.3) i pokrywę (1.4), w której to obudowie znajduje się uchwyt zaciskowy mocujący horyzontalnie w stosunku do podstawy obudowy (1.1) badaną bekę magnetostrykcyjną (3). Do podstawy obudowy (1.1) od jej wewnętrznej strony i w linii równoległej do osi badanej belki magnetostrykcyjnej (3) zamocowane są elementy grzewcze (4). Do ściany bocznej obudowy (1.3) ułożonej równolegle do osi badanej belki magnetostrykcyjnej (3), od jej wewnętrznej strony w linii równoległej do osi badanej belki (3) zamocowane są cewki (5) podłączone do układu pomiaru napięcia. Do ściany frontowej (1.5) ułożonej prostopadle do osi badanej belki magnetostrykcyjnej (3) od jej wewnętrznej strony, zamocowane są magnesy cylindryczne albo magnes podkowiasty. Pierwszy magnes cylindryczny znajduje się powyżej osi badanej belki magnetostrykcyjnej (3) oraz drugi magnes cylindryczny znajduje się poniżej osi badanej belki magnetostrykcyjnej (3). Pierwszy magnes cylindryczny i drugi magnes cylindryczny zwrócone są przeciwnymi biegunami w kierunku uchwytu zaciskowego badanej belki magnetostrykcyjnej (3).
(1 zastrzeżenie)
44309101