Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm odchylania uchwytu wiszącej tablicy reklamowej, zawierający poziomo ułożoną belkę znajdującą się pomiędzy podporami, przy czym do belki zamocowany jest nieobrotowo uchwyt w postaci pręta skierowanego ku dołowi, do którego zamocowana jest tablica reklamowa. Charakteryzuje się on tym, że belka (1) zamocowana jest obrotowo wokół jej osi pomiędzy podporami, zaś do podpory zamocowany jest silnik elektryczny (2) z wałem ułożonym równolegle do osi belki (1). Do wału silnika elektrycznego (2) zamocowane jest koło ze znajdującym się od strony jego podstawy pierwszym trzpieniem (4.1), ułożonym niewspółosiowo do osi koła. Belka (1) posiada drugi trzpień (1.1) ułożony prostopadle do jej osi i stykający się w pozycji wyjściowej z pierwszym trzpieniem (4.1) zamocowanym do podstawy koła.
(3 zastrzeżenia)
44458401
44458402