Przedmiotem zgłoszenia jest przesiewowa perforowana płyta posiadająca otwory (1) i mostki (2) pomiędzy nimi, na których znajdują się elementy objętościowe (3). Charakteryzuje się tym, że w mostkach (2) znajdują się otwory montażowe, w których zamocowane są rozłącznie za pomocą elementów montażowych elementy objętościowe (3). Powierzchnie elementów objętościowych (3) posiadają kształt ściętej elipsoidy i usytuowane są w ten sposób, że podstawą przylegają do powierzchni płyty. Płaszczyzny przekroju o największym i najmniejszym polu przekroju przecinają się ze środkami sąsiednich otworów (1).
(3 zastrzeżenia)
44867901