Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie laboratoryjne do testów erozji posiadające obudowę (7) oraz komorę (8) z przeźroczystymi ścianami. Wewnątrz komory (8) znajduje się zamocowana na zawiasach ściana w postaci kraty (6) do mocowania próbki, przy czym ściana w postaci kraty (6) zamocowana jest do obudowy (7) za pomocą mechanizmu regulującego jej kąt obrotu względem ściany komory. W komorze (8) znajduje się dysza (5) podłączona do sprężarki powietrza za pomocą przewodu (12) oraz do dyszy (5) podłączony jest za pomocą przewodu (13) zbiornik ze ścierniwem (10). Jego istotą jest to, że do podstawy (1) obudowy (7) zamocowany jest za pomocą sterowanego napędu liniowego (2) wózek o linii przesuwu leżącej w płaszczyźnie podstawy komory w kierunku ściany w postaci kraty (6). Do wózka przymocowana jest kolumna (4), do której zamocowana jest dysza (5). Do dyszy (5) zamocowany jest wskaźnik laserowy oraz kamera skierowane zgodnie z linią wylotu ścierniwa. Kolumna (4) zamocowana jest do wózka za pomocą stołu obrotowego (3.1) sterowanego numerycznie o osi obrotu prostopadłej do płaszczyzny podstawy (1) obudowy (7). Dysza (5) zamocowana jest do kolumny (4) za pomocą napędu liniowego o linii przesuwu prostopadłej do linii przesuwu wózka.
(3 zastrzeżenia)
45122901