Sposób pomiaru zużycia energii elektrycznej polega na rozdzieleniu pojedynczego strumienia (Est) energii elektrycznej o parametrach jakościowych standardowo dostępnych w sieci elektroenergetycznej, na n jakościowo zróżnicowanych strumieni (Etr1, Etr2, Etr3,   , Etrn) energii elektrycznej, korzystnie trzy strumienie, które przesyła się po wydzielonych torach (TR1 TR2, TR3, ..., TRn korzystnie trzech torach, zaś jakościowo zróżnicowane strumienie (Etr1, Etr2, Etr3, ..., Etrn) energii elektrycznej mierzy się za pomocą układów (LE1, LE2, LE3, ... LEn) elektronicznego pomiaru zużycia energii elektrycznej na każdym torze (TR1, TR2, TR3, ..., TRn) indywidualnie, a elektroniczne wartości pomiaru (E1, E2, E3, ..., En) energii elektrycznej przekazuje się do mikroprocesorowego układu (3) przetwarzania i ewidencji, w którym wartości te ewidencjonuje się z zadanym krokiem Δt w wewnętrznej pamięci nieulotnej, a następnie w oparciu o wewnętrzną programowalną logikę mikroprocesorowego układu (3) przetwarzania i ewidencji, przetwarza się je do postaci struktury XML (XML2), w której to strukturze przypisuje się każdej elektronicznej wartości (E1 E2, E3, ..., En) indywidualne cechy jakościowe każdego strumienia (Etr1, Etr2, Etr3, ..., Etrn) energii elektrycznej oraz tak przygotowaną strukturę przekazuje się przez kanał (4) sprzężenia zwrotnego w pakietach IP do zewnętrznego operatora, zaś cechy jakościowe poszczególnych strumieni (Etr1, Etr2, Etr3, ..., Etrn) energii elektrycznej dostosowuje się w czasie do potrzeb zewnętrznego operatora.
(1 zastrzeżenie)
38471701