Przedmiotem zgłoszenia jest ruszt, zwłaszcza grilla z czujnikami pomiaru temperatury z układem chłodzenia, posiadający pręty. Charakteryzuje się on tym, że składa się z prętów (1) ułożonych w kratownicę. W osi pręta (1) znajduje się otwór przelotowy (1.1), w którym ułożony jest światłowód (2.1, 2.2, 2.3) z zapisanymi siatkami Bragga (B), przy czym pierwszy koniec każdego ze światłowodów (2.1, 2.2, 2.3) podłączony jest do osobnego eliminatora odbicia wstecznego (6.1, 6.2, 6.3), a drugi koniec każdego ze światłowodów (2.1, 2.2, 2.3) podłączony jest do wyprowadzeń splittera optycznego (3), którego przeciwległe wyprowadzenie podłączone jest z wykorzystaniem pojedynczego włókna światłowodowego do zintegrowanego interrogatora czujników Bragga (4), a jego wyjście podłączone jest z urządzeniem odczytującym (5) pozwalającym na odczyt temperatury na podstawie przesunięcia centralnych długości fali czujników. Równolegle do osi pręta (1) znajdują się dwa kanały przelotowe, gdzie do pierwszego końca każdego z nich podłączony jest przewód doprowadzający.
(1 zastrzeżenie)
45143601