Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do sterylizacji i aromatyzacji powietrza wewnętrznego składające się z obudowy (1) z wlotem powietrza (1.1) w dolnej części obudowy (1) i wylotem powietrza (1.2) w górnej części obudowy (1), w której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą fotokatalityczną. Na wlocie powietrza (1.1) umieszczone są kolejno filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2) i wentylator osiowy (3) oraz w obudowie (1) zamocowany jest osiowo promiennik UV-C (4). Urządzenie charakteryzuje się tym, że nad filtrem wstępnego oczyszczania powietrza (2) znajdują się kolejno: — sterylizator termiczny (5), - klimatyzator z ogniwami Peltiera (6), - pierwszy wentylator osiowy (3), - kierownice powietrza (7) zamocowane do wewnętrznej powierzchni obudowy (1), - promiennik UV-C (4), - filtr powietrza z węglem aktywnym (8), - drugi wentylator osiowy (9), - dozownik środka zapachowego (10). Tudzież klimatyzator z ogniwami Peltiera (6) składa się z pierścienia klimatyzatora z rozmieszczonymi na jego obwodzie zwężającymi się przelotowymi otworami. W otworach znajdują się ogniwa Peltiera do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się na zewnętrznej stronie pierścienia klimatyzatora zamocowane są pierwsze radiatory do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się na wewnętrznej stronie pierścienia klimatyzatora zamocowane są drugie radiatory skierowane w stronę osi pierścienia klimatyzatora.
(3 zastrzeżenia)
43939501