Stanowisko do badania odkształceń elementów poziomych obciążonych równomiernie posiadające liny oraz układ zbloczy posiada na obu końcach liny (1) głównej zawieszoną sztywną belkę (2), do której przymocowane są za pomocą obejm mocowanych rozłącznie zblocza (3) górne rozmieszczone równomiernie w rozstawie uzależnionym od długości badanego elementu (9). Do zbloczy (3) górnych zamocowane są zblocza (5) dolne za pośrednictwem liny (4) środkowej, która swoimi końcami zamocowana jest do końców sztywnej belki (2). Zblocza (5) dolne zamocowane są do badanego elementu (9) za pomocą lin (6) obejmujących badany element (9). Pod oboma końcami sztywnej belki (2) znajdują się elementy systemu (8) kotwienia przymocowane do fundamentu prasy, do których mocuje się badany element (9).
(3 zastrzeżenia)
41002501