Przedmiotem zgłoszenia jest sposób zwiększania biodegradowalności odpadów kawowych, który charakteryzuje się tym, że odpady kawowe zawieszone w ściekach oczyszczonych mechanicznie kawituje się hydrodynamicznie przez okres od 5 do 45 min, korzystnie 20 min, pod ciśnieniem od 3 do 7 bar, korzystnie 5 bar, z użyciem wzbudnika kawitacji w postaci przegrody perforowanej z pojedynczym centralnym otworem stożkowym o średnicy wlotu 3 mm i średnicy wylotu 10 mm.
(1 zastrzeżenie)