Przedmiotem zgłoszenia jest układ i sposób pomiaru kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła rozchodzącego się w gazie. W układzie, w osłonie (1) zamocowany jest kolimator (2) podłączony do światłowodu (3) połączonego ze splitterem (4). Układ charakteryzuje się tym, że po przeciwnej stronie splittera (4) przyłączone są drugi światłowód (5) i trzeci światłowód (6) z wytworzonymi w ich rdzeniach skośnymi siatkami Bragga (7, 8). Każdy z drugich końców drugiego światłowodu (5) i trzeciego światłowodu (6) podłączony jest do osobnego analizatora widma optycznego (9, 10), które połączone są z modułem obliczeniowym (11) tudzież kąt obrotu siatek Bragga (7, 8) względem siebie wynosi od 15° do 30°.
(2 zastrzeżenia)
45172701