Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm obrotu i wychylania ustroju tablic reklamowych, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest silnik elektryczny. Charakteryzuje się on tym, że w podstawie (2) mechanizmu posiadającego dwa równoległe ramiona, zamocowany jest uchylnie uchwyt (3), który połączony jest z podstawą (2) za pomocą trzpieni zamocowanych współosiowo w bocznych ścianach uchwytu (3) i zamocowanych obrotowo w otworach znajdujących się w podstawie (2), przy czym do dolnej części uchwytu (3) zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny (4), którego wał zamocowany jest, poprzez wał mocujący (5) ułożyskowany w otworze uchwytu (3), do podstawy słupa (1), do którego górnej części zamocowany jest element reklamowy (6). Do bocznej ściany podstawy (2) zamocowany jest drugi silnik elektryczny (7), z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej podstawy (2). Do wału drugiego silnika elektrycznego (7) zamocowane jest koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem ułożonym niewspółosiowo do osi koła. Trzpień znajduje się w rowku prowadzącym znajdującym się w ścianie bocznej uchwytu (3). Dłuższe ściany rowka prowadzącego są ułożone wzdłuż osi słupa (1). Możliwe jest gdy pierwszy silnik elektryczny (4) lub drugi silnik elektryczny (7) jest silnikiem krokowym połączonym z modułem sterującym. Moduł sterujący może być podłączony do czujnika ruchu.
(5 zastrzeżeń)
44554601