Przedmiotem zgłoszenia jest sposób degradacji pozostałości metotreksatu ze ścieków. Polega on na tym, że ścieki poddaje się kawitacji hydrodynamicznie przez czas co najmniej 15 min., pod ciśnieniem 12 bar z użyciem wzbudnika kawitacji w postaci przegrody perforowanej.
(1 zastrzeżenie)