Łopata wirnika z dźwigarem posiadająca wypełnienie łopaty, elementy z materiału z pamięcią kształtu charakteryzuje się tym, że powierzchnia zewnętrzna dźwigara (1a) w przekroju poprzecznym posiada kształt okręgu, a na dźwigarze od strony okucia (2) zamocowane są elementy z pamięcią kształtu (3a, 3b, 3c) wywołujące moment skręcający, pomiędzy którymi znajdują się osadzone obrotowo panewki (4a, 4b, 4c), które połączone są na stałe swoimi zewnętrznymi powierzchniami z wypełnieniem łopaty (5). Łopata charakteryzuje się tym, że dźwigar w przekroju poprzecznym posiada kształt koła. Łopata charakteryzuje się tym, że dźwigar w przekroju poprzecznym posiada kształt pierścienia, w którego wnętrzu znajdują się przewody elektryczne (5) połączone z elementami z pamięcią kształtu (3a, 3b, 3c) wywołujące moment skręcający.
(3 zastrzeżenia)
43043801