Przedmiotem zgłoszenia jest narzędzie do wyciskania stopnia wału pełnego, które charakteryzuje się tym, że posiada stempel górny (1) umieszczony współosiowo w otworze (2) pojemnika górnego (3a) w kształcie pierścienia. Stempel górny (1) jest usytuowany współosiowo ze stemplem dolnym (4). Stempel dolny (4) jest umieszczony współosiowo w otworze (5) pojemnika dolnego (3b) w kształcie pierścienia. Pomiędzy pojemnikiem górnym (3a), a pojemnikiem dolnym (3b) umieszczone są matryca górna (6a) w kształcie pierścienia i matryca dolna (6b) w kształcie pierścienia. Matryca górna (6a) zamocowana jest do pojemnika górnego (3a), a matryca dolna (6b) zamocowana jest do pojemnika dolnego (3b). Otwór (7) matrycy górnej (6a) w pierwszej strefie (Ia) od strony pojemnika górnego (3a) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż w drugiej strefie (IIa), która znajduje się od strony matrycy dolnej (6b). Otwór (7) matrycy górnej (6a) w drugiej strefie (IIa) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż otwór (2) pojemnika górnego (3a). Otwór (8) matrycy dolnej (6b) w pierwszej strefie (Ib) od strony pojemnika dolnego (3b) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż w drugiej strefie (IIb), która znajduje się od strony matrycy górnej (6a). Otwór (8) matrycy dolnej (6b) w drugiej strefie (IIb) posiada większe pole przekroju poprzecznego niż otwór (5) pojemnika dolnego (3b). Otwór (7) matrycy górnej (6a) i otwór (8) matrycy dolnej (6b) są współosiowe do otworu (2) pojemnika górnego (3a) i otworu (5) pojemnika dolnego (3b).
(1 zastrzeżenie)
44284701