Stelaż do przewozu ładunków charakteryzuje się tym, że składa się z cienkościennej prostokątnej ramy (1) posiadającej ścianę przednią (2) połączoną ze ścianami bocznymi (3), które na 3/4 długości są w kształcie ceowników, zaś od strony ściany przedniej (2) na 1/4 długości są w kształcie prostokątów z wyprofilowanymi bokami. Ściany boczne (3) ramy (1) na dolnych powierzchniach posiadają równomiernie rozmieszczone jednakowe otwory montażowe oraz są połączone rozłącznie za pomocą śrub ze ścianą tylną (5) ramy (1), na której każdym z końców przymocowany jest na stałe klin tylny. Od strony ściany przedniej (2) ramy (1) na 1/4 długości ścian bocznych (3) ramy (1) znajdują się jednakowe wycięcia montażowe. W ściany boczne (3) ramy (1) wsunięty jest cienkościenny wózek (8) w kształcie prostopadłościanu za pomocą osadzonych na równomiernie rozmieszczonych sworzniach przymocowanych do dolnych ścian bocznych wózka (8). W dolnych ścianach bocznych wózka (8) znajdują się równomiernie rozmieszczone jednakowe otwory mocujące. Pomiędzy dolnymi ścianami bocznymi wózka (8) znajdują się równomiernie rozmieszczone cienkościenne elementy usztywniające (13), a na dwóch końcach dolnej przedniej ściany (14) wózka (8) znajdują się jednakowe wzmocnienia, które dopasowane są do kształtu wycięć montażowych w ramie (1).
(2 zastrzeżenia)
43947701