Uchwyt do mocowania belek o warunkach brzegowych typu zawias-swobodne podparcie na wzbudniku elektromechanicznym w orientacji poziomej. Charakteryzuje się on tym, że składa się z uchwytu zawiasu (1), który jest zamocowany rozłącznie do stołu wzbudnika za pomocą otworów. W uchwycie zawiasu znajdują się otwory przelotowe z zamocowaną w nich parą pierwszych łożysk (2). W parze pierwszych łożysk zamontowane są końce pierwszego wałka zaciskającego (3) z rowkiem, w którego podstawie znajdują się otwory montażowe z wkręconymi w nie śrubami (4), na których osadzona jest blacha dociskająca (5), przy czym otwór przelotowy umożliwia regulację docisku śrubami (4). Komplet profili (6) jest zamontowany rozłącznie do stołu wzbudnika za pomocą otworów przelotowych (6.1). Profil (7) jest przykręcony do kompletu profili (6) z wykorzystaniem otworów przelotowych kompletu śrub (8) i tulei dystansujących. Na profilu (7) z wykorzystaniem otworów zamontowana jest para szyn (10) z którymi współpracują wózki liniowe (11), a na parze wózków liniowych (11) zamontowana jest rozłącznie para uszu (12) z wykorzystaniem otworów. W otworach uszu (12) osadzona jest para drugich łożysk (13), w których zamocowane są końce drugiego wałka zaciskającego (14) z rowkiem równoległym do jego osi ułożonym równolegle do jego osi, w którego podstawie znajdują się otwory montażowe z wkręconymi w nie śrubami (15), na których osadzona jest druga blacha dociskowa (16). Dwie pary ograniczników (17) zamontowane są rozłącznie do profilu (7) z wykorzystaniem otworów montażowych, a napinacze sprężyn (18) składające się ze śruby nakrętki ustalającej dystans, pierwszej nakrętki dociskowej, drugiej nakrętki dociskowej i zestawu podkładek zamontowane są w otworach ustalających zderzaka, natomiast sprężyna naciskowa (19) jest ułożona współosiowo ze śrubą i ze wstępnym napięciem opiera się o powierzchnie podkładki i uszach (1 2).
(14 zastrzeżeń)
43883901