Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm wychylania słupa tablicy reklamowej, posiadający korpus mocujący oraz słup, na którym zamocowana jest tablica reklamowa. Charakteryzuje się on tym, że korpus (1) w postaci ceownika posiada dwie ściany boczne (1.1, 1.2). Do jednej z nich od zewnętrznej strony zamocowany jest silnik elektryczny (2) z wałem znajdującym się w wybraniu ściany bocznej (1.1) i podstawy korpusu (1). Do wału silnika elektrycznego (2) zamocowane jest koło (3) z znajdującym się na jego podstawie wypustem (4.1), ułożonym do niego niewspółosiowo, tudzież wypust (4.1) znajduje się w rowku (5.1), znajdującym się w końcowej części słupa (5). Dłuższe ściany rowka (5.1) są ułożone wzdłuż osi słupa (5), którego dolna część słupa (5) znajduje się pomiędzy ścianami bocznymi (1.1, 1.2) korpusu (1). Nad rowkiem (5.1) do słupa (5) prostopadle do jego osi zamocowana jest tuleja (6), w której znajduje się trzpień (7) osadzony w otworach znajdujących się w ścianach bocznych (1.1, 1.2) korpusu (1). Korzystnie silnik elektryczny (2) jest silnikiem krokowym połączonym z modułem sterującym.
(3 zastrzeżenia)
44378501