Przedmiotem zgłoszenia jest sposób usuwania niejonowych substancji powierzchniowo czynnych ze ścieków charakteryzuje się tym, że ścieki kawituje się hydrodynamicznie przez okres od 30 do 120 min, korzystnie 120 min, pod ciśnieniem od 3 do 5 bar, korzystnie 5 bar, z użyciem wzbudnika kawitacji w postaci przegrody perforowanej, korzystnie o pojedynczym centrycznym otworze stożkowym.
(3 zastrzeżenia)