Przedmiotem zgłoszenia jest turbina wiatrowa ze składanymi łopatami, posiadająca wał (1) usytuowany pionowo i poprzecznie do kierunku wiatru (9) z zamocowanymi do niego piastą dolną (2) i obrotowo poprzez łącznik kątowy (7) piastą górną (5). Do piasty dolnej (2) i piasty górnej (5) zamocowane są osie łopat, do których zamocowane są łopaty (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) usytuowane prostopadle do ich osi obrotu. Kąty pomiędzy sąsiadującymi osiami łopat w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu piasty dolnej (2) są takie same. W wale (1) do piasty dolnej (2) w jej osi obrotu zamocowany jest obrotowo pierwszy koniec łącznika kątowego (7) w postaci wygiętego pręta o przekroju kołowym. Osie łącznika kątowego (7) są ułożone względem siebie pod rozwartym kątem (α), który jest większy od 120° i mniejszy od 180°. Na drugim końcu łącznika kątowego (7) osadzona jest obrotowo górna piasta (5), tudzież piasta górna (5) posiada na swojej dolnej podstawie uzębienie przekładni kątowej sprzężone z uzębieniem przekładni kątowej znajdującym się na piaście dolnej (2). Przełożenie przekładni kątowej wynosi 1:1. Turbina charakteryzuje się tym, że rzuty osi par łopat (4.1, 6.1), (4.2, 6.2), (4.3, 6.3), (4.4, 6.4), z których pierwsza oś zamocowana jest do piasty dolnej (2), a druga oś zamocowana jest do piasty górnej (5), na płaszczyznę prostopadłą do osi wału (1), w położeniach skrajnych pokrywają się, tudzież łopaty (4.1, 4.2, 4.3, 4.4), (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) zamocowane są obrotowo na swoich osiach i względem nich. Pary łopat (4.1, 6.1), (4.2, 6.2), (4.3, 6.3), (4.4, 6.4) połączone są ze sobą jedną z krawędzi za pomocą zawiasów (8.1, 8.2, 8.3, 8.4).
(1 zastrzeżenie)
44872601