Przedmiotem zgłoszenia jest suszarka planetarna zwłaszcza do proszku. Suszarka planetarna zwłaszcza do proszku składa się z wału napędowego złożonego z nieruchomego wału zewnętrznego (1.1), wewnątrz którego znajduje się podłączony do silnika obrotowy wał wewnętrzny (1.2), na którego końcu zamocowana jest rama składająca się z podstawy (2.1) i dwóch ułożonych prostopadle do niej i w jednym kierunku ramion (2.2, 2.3), pomiędzy którymi za pomocą trzpieni (2.4, 2.5) zamocowana jest w sposób obrotowy klatka (3) ze ścianami z siatki (3.1). Pierwszy trzpień (2.4) połączony jest za pomocą przekładni stożkowej (4) z wałem pośrednim (5) zamocowanym obrotowo i równolegle do pierwszego ramienia (2.2). Wał pośredni (5) połączony jest za pomocą przekładni (6) z łącznikiem bez końca w postaci łańcucha lub pasa do nieruchomego wału zewnętrznego (1.1). Wał napędowy (1) zamocowany jest w drzwiach (7.1) albo pierwszej ścianie (7.2) komory (7). Rama (2) z klatką (3) znajduje się wewnątrz komory (7), wewnątrz której znajdują się grzejniki (8). Wewnątrz komory (7) zamocowane są teleskopowe dysze (9) napowietrzające podłączone do sprężarki. W jednej ze ścian (7.2) komory (7) znajduje się pierwszy wlot powietrza, do którego podłączony jest pierwszy wentylator (10.1). Poniżej pierwszego wlotu powietrza znajduje się pierwsza półka (7.3) pochylona ku dołowi komory (7). Na przeciwległej ścianie (7.4) poniżej końca pierwszej półki (7.3) znajduje się drugi wlot powietrza, do którego podłączony jest drugi wentylator (10.2). Poniżej drugiego wlotu powietrza znajduje się druga półka (7.5) pochylona ku dołowi komory (7).
(1 zastrzeżenie)
44286601