Przedmiotem zgłoszenia jest mechanizm odchylania uchwytu tablicy reklamowej w dwóch osiach i jej przesuwania, zamocowany na belce (1) zamocowanej pomiędzy podporami, przy czym w mechanizmie do belki (1) zamocowany jest uchwyt (2), korzystnie w postaci pręta skierowany ku dołowi, do którego zamocowana jest tablica reklamowa (3). Charakteryzuje się on tym, że belka (1), do której zamocowany jest nieobrotowo korpus (4), zamocowana jest obrotowo wokół jej osi pomiędzy podporami, zaś do podpory zamocowany jest pierwszy silnik elektryczny (5) z wałem ułożonym równolegle do osi belki (1). Do wału pierwszego silnika elektrycznego (5) zamocowane jest pierwsze koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem (7.1), ułożonym niewspółosiowo do osi pierwszego koła. Belka (1) posiada pierwszy trzpień (1.1) ułożony prostopadle do jej osi i stykający się w pozycji wyjściowej z trzpieniem (7.1) zamocowanym do pierwszego koła tudzież do dolnego końca uchwytu (2) zamocowany jest obrotowo wokół jego osi pręt (8), na którym osadzone jest pierwsze koło (9) przekładni sprzężone z drugim kołem przekładni, osadzonym na wale drugiego silnika elektrycznego (11) zamocowanego do uchwytu (2). Osie pręta (8) oraz drugiego silnika elektrycznego (11) korzystnie są ułożone równolegle, tudzież belka (1) zamocowana jest przesuwnie wzdłuż jej osi pomiędzy podporami. Do podpory zamocowany jest trzeci elektryczny (12) zwałem ułożonym prostopadle do osi belki (1). Do wału trzeciego silnika elektrycznego (12) zamocowane jest trzecie koło ze znajdującym się od strony jego podstawy trzpieniem (14.1), ułożonym niewspółosiowo do osi trzeciego koła. Belka (1) posiada drugi trzpień ułożony prostopadle do jej osi. Pomiędzy trzpieniem (14.1) zamocowanym do trzeciego koła i drugim trzpieniem belki (1) znajduje się element łączący, korzystnie w postaci pasa (15). Pomiędzy belką (1) a podporą znajduje się sprężyna (16) o osi ułożonej równolegle do osi belki (1).
(7 zastrzeżeń)
44459101