Uchwyt ustalająco-mocujący próbkę kompozycji klejowej charakteryzuje się tym, że składa się z prostopadłościennej podstawy górnej (1) o przekroju poprzecznym w kształcie litery „T”, do której na połowie długości zamocowana jest eliptyczna podkładka dystansowa (2a). Do podstawy górnej (1) zamocowany jest poprzez eliptyczną podkładkę dystansową (2a) za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych śrub (3a) korpus górny (4) w kształcie walca. Do powierzchni czołowej korpusu górnego (4) zamocowane są naprzeciwlegle jednymi końcami dwa jednakowe kołki ustalające (5), których drugie końce znajdują się w przelotowych otworach w korpusie dolnym (7) w kształcie walca. Pomiędzy otworami w centralnej części korpusu dolnego (7) znajduje się okrągłe wybranie. W wybraniu korpusu dolnego (7) znajduje się forma (8), w której znajduje się okrągłe wybranie (9), którego średnica odpowiada średnicy badanej próbki kompozycji klejowej. Korpus dolny (7) umieszczony jest na eliptycznej podkładce dystansowej (2b), która zamocowana jest do prostopadłościennej podstawy dolnej (10) o przekroju poprzecznym w kształcie odwróconej litery „T” na połowie jej długości. Korpus dolny (7) zamocowany jest poprzez eliptyczną podkładkę dystansową (2b) za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych śrub do podstawy dolnej (10).
(1 zastrzeżenie)
44287101