Przedmiotem zgłoszenia jest klimakonwektor rurowy z nawilżaczem. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z rury doprowadzającej powietrze (1.1), do której końca zamocowany jest obrotowo pierwszą podstawą pierścień klimakonwektora (2) z rozmieszczonymi na jego obwodzie zwężającymi się przelotowymi otworami. W otworach znajdują się ogniwa Peltiera, zaś do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się po zewnętrznej stronie pierścienia klimakonwektora (2) zamocowane są pierwsze radiatory (4), którymi są zęby współpracujące z kołem zębatym (5) osadzonym na wale silnika (6). Do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się po wewnętrznej stronie pierścienia klimakonwektora (2) podłączone są drugie radiatory (7) w kształcie łopatek skierowanych do środka pierścienia klimakonwektora (2), w których znajdują się kanały zakończone otworami nawilżającymi i połączone w osi pierścienia klimakonwektora (2) z systemem generowania pary wodnej. Druga podstawa pierścienia klimakonwektora (2) przylega do końca rury odprowadzającej powietrze (1.2). Rura doprowadzająca powietrze (1.1) połączona jest z rurą odprowadzającą powietrze (1.2) za pomocą łączników (8), korzystnie w kształcie ceownika, przymocowanych do zewnętrznych powierzchni rury doprowadzającej powietrze (1.1) i rury odprowadzającej powietrze (1.2).
(1 zastrzeżenie)
43841501