Celem układu i sposobu do pomiaru pH według wynalazku jest miniaturyzacja czujnika umożliwiająca wykonywanie pomiarów pH błony śluzowej pacjenta. Sposób pomiaru pH roztworu wykorzystujący światłowodową siatkę Bragga i hydrożel polega na tym, że przez światłowód (1) jednomodowy z zapisaną siatką (2) Bragga przepuszcza się światło z szerokopasmowego źródła (6), a widmo transmisyjne siatki (2) mierzone za pomocą analizatora (7) widma optycznego ulega przesunięciu pod wpływem pęcznienia otaczającej światłowód (1) substancji (3) hydrożelowej wrażliwej na zmiany pH otaczającego roztworu (5). Układ do pomiaru stężenia kationów wodorowych H+ wykorzystujący światłowodową siatkę Bragga oraz hydrożel charakteryzuje się tym, że światłowód (1) jednomodowy oświetlony z szerokopasmowego źródła (6) w miejscu zapisu siatki (2) Bragga otoczony jest lepką substancją (3) hydrożelową, która jest powleczona półprzepuszczalną osnową (4) polimerową. Pęcznienie hydrożelu (3) pod wypływem kontaktu z roztworem (5) powoduje powstawanie naprężenia w siatce (2) powodującego przesunięcie widma optycznego mierzonego przez analizator (7) widma.
(3 zastrzeżenia)
41699301