Reaktor do syntezy zeolitów, zwłaszcza z popiołów lotnych charakteryzuje się tym, że składa się z horyzontalnie umieszczonej komory roboczej (1), pochylonej w stosunku do podłoża pod kątem ostrym α, która zamocowana jest poprzez elastyczne łączniki (2) pochylony do podstawy (3) pod kątem ostrym β. Pomiędzy podstawą (3) a komorą roboczą (1) znajduje się napęd posuwisto - zwrotny(4). Wewnątrz komory roboczej (1) znajduje się sito o niskiej retencji, ułożone poziomo w stosunku do komory roboczej (1), pod którym znajduje się króciec napowietrzający. W górnej części komory roboczej (1) znajduje się kolektor napowietrzający (7) połączony z króćcem napowietrzającym. Na jednym z końców komory roboczej (1) znajduje się wlot substratów reakcji (8). Po przeciwnej stronie znajduje się wylot zeolitów (9).
(1 zastrzeżenie)
43040101